MBR (Master Boot Record)

O boot do sistema tem os seguintes passos:

POST; (Power On Self Test)

Aquisição de dados da BIOS;

Reprogramação do suporte E/S;

Leitura do MBR (Primeiro setor do 1º. Disco do controlador mestre – IDE0/Master);

O MBR contém 512 Bytes de informações estruturadas (partições, código de boot do SO –partição ativa)